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Договор на оказание услуг 
[bookmark: _Hlk146892518]№ _____/GIZ

г. Алматы 							«_____» ______________ 2026 г.

В рамках Соглашения между Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ) и Центром по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий (Центр) по реализации проекта «Усиление потенциала безопасного управления трансграничными водными ресурсами Центральной Азии посредством применения инновационных информационно-коммуникационных технологий», Центр, в лице_________________________________, действующего на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и гражданин ______________________________________ именуемой в дальнейшем «Эксперт», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. [bookmark: _Hlk146892810]Эксперт обязуется оказать Услугу (и) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять оказанную (ые) Услугу (и) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Экспертом своих обязательств по Договору: 
- Услуги Эксперта Инженера-гидролога по определению приоритетных участков трансграничных рек для размещения станций наблюдения и разработки технических требований и спецификаций станций наблюдения (уровень воды, осадки, температура, передача данных) с учетом национального законодательства стран ЦА, согласно Технического задания.
Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:
1) настоящий Договор;
2) перечень и условия оказания услуг (приложение 1);
3) техническое задание (Приложение 2).
1.2. Эксперт несет ответственность за всю деятельность, связанную с предоставлением услуг, а также за действия или бездействие всех сотрудников, агентов или других представителей и уполномоченных субподрядчиков, предоставляющих услуги от его имени.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Эксперт обязуется: 
[bookmark: _Hlk125709785]2.1.1. Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору и соблюдать требования, указанные в Соглашении между GIZ и Центром по реализации проекта «Усиление потенциала безопасного управления трансграничными водными ресурсами Центральной Азии посредством применения инновационных информационно-коммуникационных технологий».
2.1.2. При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие оказываемых услуг требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой частью Договора.
2.1.3. Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Экспертом для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств. Настоящее положение остается в силе после истечения срока действия или прекращения действия настоящего Договора.
2.1.4. Без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора.
2.1.5. По первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.
2.1.6. Возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим исполнением, Экспертом условий Договора и/или иными неправомерными действиями.
2.1.7. Оформить и направить Заказчику описательный отчет и акт оказанных услуг в соответствии с техническим заданием.
2.1.8. Заблаговременно уведомлять Центр о любых задержках, которые помешают предоставлению услуг в соответствии с настоящим Договором.
2.1.9. Обеспечить себя всеми необходимыми сведениями, документами, материалами для своевременного выполнения услуги в соответствии с техническим заданием.
[bookmark: _Hlk143429361]2.1.10. Эксперт лично отвечает за точность и своевременную уплату всех применимых налогов, связанных с оказываемыми услугами. При применении норм Соглашения об избежании двойного налогообложения.
2.1.11. Без письменного разрешения Центра Эксперт не должен рекламировать или иным образом предавать гласности тот факт, имеющееся договорные отношения с GIZ и Центром, и не должен каким-либо образом использовать название или эмблему Центра и GIZ или любое сокращение их названий.
2.1.12. Предоставляя услуги, Эксперт должен соблюдать все национальные законы, применимые к его деятельности и его отношениям с третьими лицами, включая сотрудников. Эксперт незамедлительно исправляет любые нарушения и информирует Центр о любых конфликтах или проблемах, возникающих в связи с национальными органами власти.
2.2. Эксперт имеет право: 
2.2.1. Требовать от Заказчика оплату за оказанные Услуги по Договору.
2.2.2. На досрочное оказание Услуг, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения.
2.2.3. Отказаться от дополнительных работ, в случае если они не входят в сферу его деятельности или не могут быть выполнены по независящим от него причинам.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Проверять качество оказанных Услуг.
2.3.2. В случае досрочного оказания Услуг, Заказчик вправе досрочно принять услуги и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном оказании Услуг допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.
2.3.3. Осуществлять надзор за соблюдением сроков их исполнения.
2.3.4. При выявлении несоответствий оказанных Услуг незамедлительно уведомить Эксперта.
2.3.5. Произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

3. Сумма Договора и условия оплаты
3.1. Общая сумма Договора определяется Приложением №1 к Договору и составляет 3 000 (три тысячи) ЕВРО и включает все расходы (в т.ч. налоги), связанные с оказанием Услуг.
3.2. Оплата за оказанные Услуги производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Эксперт, а не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты одобрения описательного отчета в том числе промежуточного отчета и подписания Сторонами акта оказанных Услуг.
3.3. Объем оказываемых Услуг в количественном и стоимостном выражении оговорен в Приложении 1 и 2 к Договору.
3.4. Необходимые документы, предшествующие оплате: 
1) подписанный Договор;
2) описательный отчет;
3) акт(ы) оказанных услуг;
4) копия сертификата о налоговом статусе (резидентстве), добровольного патента на занятие предпринимательской деятельностью и/или свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (применятся только к нерезидентам).
3.5. Стороны пришли к соглашению, что в случае изменения законодательства РК в части налогообложения, отчислений и сборов, то новые налоговые обязательства подлежат удержанию с суммы настоящего договора.

4. Ответственность сторон.
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
4.2. В случае отказа Эксперта от оказания Услуг или просрочки оказания Услуг на срок более одного месяца со дня истечения срока оказания Услуг по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Эксперта суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.

5. Срок действия и условия расторжения договора
5.1. Договор вступает в силу со дня подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторон по нему, но не ранее окончания действия Соглашения между Заказчиком и GIZ. 
5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.
5.3. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик с учетом требований пункта 4.2. настоящего Договора может расторгнуть настоящий Договор полностью или частично, направив Эксперту письменное уведомление о неисполнении обязательств:
1) если Эксперт не может оказать Услуги в сроки, предусмотренные Договором, или в течение периода продления настоящего Договора, предоставленного Заказчиком; 
2) если Эксперт не может выполнить свои обязательства по Договору.

6. Форс-мажор. 
6.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение условий Договора, если оно явилось результатом форс-мажорных обстоятельств. 
6.2. Для целей Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не исключительно: военные действия, природные или стихийные бедствия и другие.
6.3. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Эксперт незамедлительно направляет Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Эксперт продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

7. Решение спорных вопросов 
7.1 Заказчик и Эксперт должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним. 
7.2. Если после таких переговоров Заказчик и Эксперт не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

8. Прочие условия
8.1. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможенным законодательством Республики Казахстан, если международным договором не предусмотрено иное.
8.2. Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

9. Реквизиты сторон
	Заказчик:
	Эксперт:

	Центр по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий


	



[bookmark: _Hlk100925707]Приложение №1 
к Договору об оказании услуг 
№_____/GIZ от «____» ______________ 2026 г.
Перечень услуг

	№
	Наименование
	Единица измерения
	Количество, объем
	Цена за ед., евро
	Срок поставки по договору
	Общая сумма,
 евро

	1
	Услуги Эксперта инженера-гидролога эксперта по определению приоритетных участков трансграничных рек для размещения станций наблюдения и разработки технических требований и спецификаций станций наблюдения (уровень воды, осадки, температура, передача данных) с учетом национального законодательства стран ЦА, согласно Технического задания.
	Услуга 
	1
	3 000,0
	Со дня подписания договора по 1 июля 2027 года
	3 000,0

	
	ИТОГО
	
	3 000,0


2


Приложение №2 
к Договору об оказании услуг 
№_____/GIZ от «____» ______________ 2026 г.

Техническое задание 

Инженера-гидролога эксперта по определению приоритетных участков трансграничных рек для размещения станций наблюдения и разработки технических требований и спецификаций станций наблюдения (уровень воды, осадки, температура, передача данных) с учетом национального законодательства стран ЦА

	Наименование проекта:
	Усиление потенциала безопасного управления трансграничными водными ресурсами Центральной Азии посредством применения инновационных информационно-коммуникационных технологий

	Аннотация:
	Наем эксперта из Центральной Азии для реализации задач Проекта

	Вид услуги: 
	Научно-технические и экспертно-консультационные услуги в области гидрологии, мониторинга водных объектов, автоматизированных гидрологических систем наблюдения и разработки технической документации.

	Продолжительность 
		Со дня подписания договора по 31 марта 2028г.






ЗАДАЧА 1. Определение приоритетных участков трансграничных рек для размещения станций наблюдения
1.1. Цель задачи
Определить и обосновать перечень приоритетных участков на трансграничных реках Центральной Азии (бассейны Амударьи, Зеравшана, Угама) для последующего размещения автоматических гидрометеорологических станций наблюдения в рамках создания трансграничной системы раннего оповещения о гидрологических бедствиях.
1.2. Исходные данные и результаты выполненных исследований
На основе аналитических отчетов и полевых исследований проекта (2024–2025 гг.) установлено:
· Река Амударья, г.п. Керки (Туркменистан): участок в районе ж/д моста характеризуется сужением русла, отсутствием разветвления на рукава, что обеспечивает репрезентативность измерений уровня и расхода воды.
· Река Зеравшан, г.п. Дупули и Худгиф (Таджикистан): площадь водосбора ~42 000 км², средний расход 101 м³/с. Участки расположены в зонах активного таяния ледников, высокой осадочной нагрузки и потенциальных прорывов моренных озер.
· Река Угам, Туркестанская область (Казахстан) и Ташкентская область (Узбекистан): длина 68,5 км (из них 12 км в Узбекистане). Участки вблизи н.п. Угам (РК) и н.п. Хумсан (РУз) подвержены паводкам и селям; имеются строящиеся малые ГЭС.

1.3. Критерии определения приоритетности участков
Приоритетность участков определяется совокупностью следующих критериев (согласованных с GIZ и экспертным сообществом):
1. Трансграничный характер угрозы – вероятность возникновения гидрологического опасного явления на территории одной страны с распространением поражающих факторов на сопредельные государства.
2. Наличие существующей гидрологической инфраструктуры (гидропосты, мосты, плотины) для упрощения установки оборудования.
3. Гидрологическая репрезентативность – отсутствие рукавов, пересыхающих участков, обратных течений.
4. Плотность населения и наличие критической инфраструктуры в нижнем бьефе.
5. Возможность обеспечения энергоснабжения и связи (включая спутниковую/GSM).
6. Разрешительные процедуры – наличие или возможность получения доступа к участку со стороны национальных ведомств.
1.4. Приоритетные участки для размещения станций (по результатам обоснования)
	1
	Амударья
	г.п. Керки, ж/д мост
	Туркменистан
	Сужение русла, стационарная инфраструктура (мост), первый гидропост в низовьях, фиксирующий паводки из верховьев (Таджикистан, Узбекистан). Требуется замена ручного наблюдения на автоматическое.

	2
	Зеравшан
	г.п. Дупули (14 км от Пенджикента)
	Таджикистан
	Нижний бьеф перед границей с Узбекистаном; высокий риск селей и прорыва моренных озер; густонаселенная зона ниже по течению.

	3
	Зеравшан
	г.п. Худгиф, близ н.п. Водиф
	Таджикистан
	Верховая часть бассейна, зона формирования стока и ледникового питания; раннее обнаружение паводков.

	4
	Угам
	мост через р. Угам, Туркестанская обл.
	Казахстан
	Существующий пост Казгидромета/Казселезащиты, но отсутствие автоматики и связи; прямая угроза н.п. Угам.

	5
	Угам
	выше по течению от строящейся плотины, близ границы с РК
	Узбекистан
	Трансграничный риск для н.п. Хумсан, Чарвак, Газалкент; возможность интеграции с данными казахстанского поста.


1.5. Требования к результату определения участков
· Составить паспорт каждого приоритетного участка с указанием: координат (WGS-84), фотографий (наземных и с БПЛА), схемы подъездных путей и существующей инфраструктуры, оценки возможности энергоснабжения (солнечная/сеть) и типов связи (GSM/спутник).
· Ранжировать участки по степени срочности установки станций (от 1 – наиболее срочно).
· Предусмотреть возможность организации двустороннего обмена гидрометеорологическими данными между сопредельными станциями на трансграничных участках рек (Угам KZ – Угам UZ; Зеравшан TJ – нижнее течение UZ; Амударья TM – UZ).
ЗАДАЧА 2. Разработка технических требований и спецификаций станций наблюдения (уровень воды, осадки, температура, передача данных) с учетом национального законодательства стран ЦА
2.1. Цель задачи
Разработать единые технические требования и спецификации для автоматических гидрометеорологических станций наблюдения, обеспечивающие:
· измерение уровня воды, расхода (расчетного), осадков, температуры воздуха и воды;
· передачу данных в реальном времени;
· соблюдение национальных стандартов и законодательства стран Центральной Азии в области гидрометеорологии, связи, охраны государственной границы и персональных данных.
2.2. Базовый тип оборудования (рекомендованный по результатам проекта)
По итогам полевых исследований и анализа существующих решений (включая опыт установки на р. Пскем, пост Муллала, Узбекистан) в качестве базового рекомендуется использование автоматической станции типа Geolux RSS-2-300WL (или FX 100) с радарным датчиком уровня и возможностью подключения дополнительных метеодатчиков.
2.3. Функциональные требования к станции наблюдения
	Измерение уровня воды
	Бесконтактный радарный или ультразвуковой метод. Диапазон от 0 до 100 м (с возможностью расширения до 200 м для Амударьи). Погрешность не более ±0,5% от измеряемой величины. Частота измерений: не реже 1 раза в 10 минут.

	Измерение осадков
	Электронный осадкомер ковшового или весового типа. Дискретность 0,1 мм. Передача данных по событию (при каждом 0,1–0,5 мм) и накопленными значениями за час/сутки.

	Температура воздуха
	Датчик температуры в метеозащитном экране. Диапазон от -40°C до +50°C. Погрешность ±0,2°C.

	Температура воды
	Контактный датчик (опционально – оптический для мутности, но не менее температура). Погрешность ±0,2°C.

	Расход воды (расчетный)
	Должен вычисляться по кривой связи «уровень – расход» (предварительно тарированной) или с использованием ADCP (акустического доплеровского профилографа) в автоматическом режиме. В спецификации указать метод.

	Дополнительные датчики (рекомендованы)
	Мутность воды (оптический), влажность почвы, атмосферное давление, скорость/направление ветра – для комплексного прогноза паводков и селей.

	Регистратор данных (телеметрия)
	Многоканальный, с энергонезависимой памятью (не менее 1 года архива). Возможность программирования интервалов опроса и передачи.

	Передача данных
	GSM/4G (при наличии покрытия) + резервный спутниковый модем (Inmarsat/Iridium) или LPWAN (LoRa) для удаленных участков. Протокол передачи: MQTT или HTTPS с шифрованием.

	Энергоснабжение
	Солнечная панель (не менее 100 Вт) + гелевая/литиевая АКБ (емкость не менее 100 А·ч) + контроллер заряда. Обеспечение автономной работы не менее 14 суток без инсоляции.

	Стандарты защиты
	IP67 (герметичность), диапазон рабочих температур -40…+85°C. Защита от перенапряжений и грозовых разрядов.


2.4. Требования к передаче данных и информационной безопасности
· Данные должны передаваться на национальные серверы гидрометслужбы и в Центр CESDRR (региональный узел) в реальном времени (задержка не более 10 минут).
· Предусмотреть два уровня доступа: (1) национальный – полный доступ к данным своего гидропоста; (2) региональный – обезличенные данные по уровням и расходам для трансграничного оповещения.
· Обязательное логирование всех сеансов передачи и попыток несанкционированного доступа.

2.5. Учет национального законодательства стран ЦА
При разработке спецификаций и последующем развертывании станций должны быть соблюдены требования нормативных актов стран Центральной Азии.
2.6. Состав спецификации станции (минимальный комплект для одного поста)
	№
	Компонент
	Тип/Модель (рекомендация)
	Количество

	1
	Радарный уровнемер
	Geolux RSS-2-300WL или FX 100
	не менее 1

	2
	Электронный осадкомер
	OTT Pluvio² или Lufft WS100
	не менее 1

	3
	Датчик температуры/влажности воздуха
	Rotronic HC2-S3 или Vaisala HMP155
	не менее 1

	4
	Датчик температуры воды
	Campbell Scientific 107 или аналог
	не менее 1

	5
	Телеметрический контроллер
	iSfer (OTT) или Sutron Satlink
	не менее 1

	6
	GSM/4G роутер + спутниковый модем
	Robustel R1510 + RockBLOCK 9603
	не менее 1 компл.

	7
	Солнечная панель 100 Вт
	Delta или EcoFlow
	не менее 1

	8
	Аккумулятор 100 А·ч 
	Delta GEL или Victron
	не менее 1

	9
	Мачта/кронштейн 
	оцинкованная сталь
	не менее 1

	10
	Шкаф управления 
	нержавеющая сталь
	не менее 1


2.7. Требования к документации и метрологии
· Поставляемая станция должна иметь сертификат утверждения типа средств измерений или эквивалентный документ, признаваемый в стране установки.
· Исполнитель ТЗ должен обеспечить: методику калибровки датчиков уровня и осадков на месте установки, регламент технического обслуживания (не реже 1 раза в 6 месяцев), инструкцию по передаче данных на национальный и региональный уровни.
· Все интерфейсы должны поддерживать возможность интеграции с существующими системами стран ЦА (форматы данных: BUFR, XML, JSON с временными метками UTC и др.).
2.8. Ожидаемые результаты выполнения задач:
· Таблица технических требований (по п.2.3) с указанием допустимых отклонений.
· Спецификация оборудования на один автоматический гидропост (по п.2.6).
· Матрица соответствия национальному законодательству – по каждой стране ЦА с отметкой о выполнении/требуемом согласовании.
· Рекомендации по интеграции данных между станциями разных стран для трансграничного раннего оповещения.
Приложение к ТЗ (извлекаемые данные из отчетов проекта)
Перечень использованных материалов представляется заказчиком:
1. Аналитический отчет эксперта-гидролога (выбор участков, состояние систем мониторинга).
2. Отчеты полевых исследований в РК, РУз, РТ, Туркменистане (2024–2025 гг.).
3. Отчет о наличии систем раннего оповещения в ЦА.
4. Концепция создания Региональной СРО гидрологических бедствий (одобрена Форумом глав ЧС, октябрь 2025 г., Душанбе).
5. Интерактивные карты участков: (https://ags.introgis.com/apps/CESDRR/GIZSystem/).

СРОКИ И ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	Этап
	Наименование этапа
	Плановый срок выполнения
	Стоимость оплаты (%)

	Этап 1
	Задача 1. Определение приоритетных участков трансграничных рек для размещения станций наблюдения

	до 30 августа 2026 г.
	50 %

	Этап 2
	Задача 2. Разработка технических требований и спецификаций станций наблюдения (уровень воды, осадки, температура, передача данных) с учетом национального законодательства стран ЦА

	до 15 сентября 2026 г.
	

	Этап 3
	Задача 3. Рассмотрение, согласование и одобрение национальными гидрометеорологическими службами государств Центральной Азии разработанных технических требований и технических спецификаций
	до 01 декабря 2026 г.
	50%



*По согласованию с заказчиком срок по отдельным пунктам может быть продлен. 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЕРТУ
Образование: Высшее профессиональное (магистр или PhD) в области гидрологии, гидротехники, геоинформатики или управления водными ресурсами.
Профессиональный опыт: не менее 7 лет в сфере гидрологического мониторинга, управления рисками наводнений или смежных областях; опыт работы в трансграничных бассейнах Центральной Азии (обязательно).
Специальные навыки: владение гидравлическим моделированием.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПРАВА
Эксперт несет персональную ответственность за:
· Достоверность гидравлических расчетов и обоснований выбора участков.
· Полноту учета существующей наблюдательной сети и исторических данных.
· Соблюдение конфиденциальности данных, полученных от НГМС и других национальных ведомств.
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